ブレイズ ET

簡単ガイド

ブレイズ ETにはたくさんの便利な機能が搭載されています。それらの機能を使うには、ブレイズのメニューから使用したい機能を選んで実行する必要があります。本書では、ブレイズのメニューから各機能を選んで実行する方法と、各機能の基本的な操作方法をご説明します。

基本的な使用方法のみの説明となりますので、より詳しい操作方法は付属の取扱説明書をご参照ください。取扱説明書のDAISY版は本体のDAISYフォルダと付属のマニュアルCDに保存されています。

* このユーザーズマニュアルと製品には印刷上の誤りあるいは技術的な誤りがある可能性があります。また、性能の改善などのために予告なしで変更される可能性があります。
* このユーザーズマニュアルと製品は著作権法によって保護されています。
* 記載の製品名、ソフトウェア名は、一般にその会社の登録商標または、商標です。

目次

[１．内容物 6](#_Toc508121625)

[２．各部の名称 7](#_Toc508121626)

[本体操作パネル 7](#_Toc508121627)

[本体側面 8](#_Toc508121628)

[2-1外観 9](#_Toc508121629)

[2-2ヘルプモード 9](#_Toc508121630)

[2-3 操作パネルのボタン 9](#_Toc508121631)

[電源ボタン： 9](#_Toc508121632)

[情報ボタン： 10](#_Toc508121633)

[ホームボタン： 10](#_Toc508121634)

[OCRボタン： 10](#_Toc508121635)

[上下左右の矢印ボタン： 10](#_Toc508121636)

[OKボタン： 10](#_Toc508121637)

[キャンセルボタン： 10](#_Toc508121638)

[メニューボタン： 10](#_Toc508121639)

[レビューボタン： 11](#_Toc508121640)

[テンキー： 11](#_Toc508121641)

[2-4 本体側面のボタンやスイッチ 11](#_Toc508121642)

[2-4-1左側面 11](#_Toc508121643)

[音声コントロールボタン： 11](#_Toc508121644)

[音声設定の上下ボタン： 11](#_Toc508121645)

[SDカードスロット： 12](#_Toc508121646)

[2-4-2右側面 12](#_Toc508121647)

[録音ボタン： 12](#_Toc508121648)

[キーロックスイッチ： 12](#_Toc508121649)

[リセット： 12](#_Toc508121650)

[2-4-3下側面 12](#_Toc508121651)

[イヤホンジャック 12](#_Toc508121652)

[マイクロUSBポート 13](#_Toc508121653)

[マイク端子 13](#_Toc508121654)

[2-5 編集ボックスと文字入力 13](#_Toc508121655)

[2-6 SDカードの取り付けと取り外し 17](#_Toc508121656)

[3 メインメニューの構造 18](#_Toc508121657)

[クイック起動コマンド 18](#_Toc508121658)

[4 インターネット設定 20](#_Toc508121659)

[5 メディアプレーヤーで音楽再生 21](#_Toc508121660)

[メディアプレーヤーの起動とエクスプローラー 21](#_Toc508121661)

[音楽データの再生 21](#_Toc508121662)

[音楽再生中の操作 21](#_Toc508121663)

[6 ブックリーダーで読書 23](#_Toc508121664)

[ブックリーダーの起動とエクスプローラー 23](#_Toc508121665)

[文書や図書再生中の操作 23](#_Toc508121666)

[7　FMラジオを楽しむ 24](#_Toc508121667)

[FMラジオの操作 24](#_Toc508121668)

[よく使うメニュー 24](#_Toc508121669)

[8 録音 26](#_Toc508121670)

[録音操作 26](#_Toc508121671)

[録音データの再生 26](#_Toc508121672)

[DAISY形式で録音 26](#_Toc508121673)

[9　OCRで印刷物の情報を読み上げる 28](#_Toc508121674)

[9-1 スタンドの組み立て 28](#_Toc508121675)

[9-2 OCR読み取り 29](#_Toc508121676)

[10　Webラジオで世界中のラジオを楽しむ 30](#_Toc508121677)

[10-1 Webラジオの検索 30](#_Toc508121678)

[10-2 登録したチャンネルの削除 31](#_Toc508121679)

[11 Podcastを聴く 32](#_Toc508121680)

[フィード一覧 32](#_Toc508121681)

[番組検索 32](#_Toc508121682)

[再生中の操作 32](#_Toc508121683)

[12　DAISYオンラインで本を探す 33](#_Toc508121684)

[12-1 ログイン 33](#_Toc508121685)

[12-2 DAISYオンラインの検索メニュー 34](#_Toc508121686)

[前回の検索結果一覧 34](#_Toc508121687)

[図書検索 34](#_Toc508121688)

[雑誌検索 35](#_Toc508121689)

[雑誌の定期配信 35](#_Toc508121690)

[タイトル削除依頼 35](#_Toc508121691)

[図書検索結果リストの操作 35](#_Toc508121692)

[検索結果リストでの操作 35](#_Toc508121693)

[図書名ごとの操作 36](#_Toc508121694)

[検索した図書の再生 36](#_Toc508121695)

[12-3 ネット閲覧室 36](#_Toc508121696)

[ネット閲覧室を開く 37](#_Toc508121697)

[新着リスト 37](#_Toc508121698)

[閲覧リスト 37](#_Toc508121699)

[13 その他の便利な機能 38](#_Toc508121700)

[13-1 カラーリーダー 38](#_Toc508121701)

[13-2 メモ 38](#_Toc508121702)

[13-3 電卓 38](#_Toc508121703)

[13-4 アラーム 39](#_Toc508121704)

[13-5 スリープタイマー 39](#_Toc508121705)

# １．内容物

ブレイズETのパッケージには次の内容物があります。不足や不備がある場合はご購入いただいた販売店または有限会社エクストラにお問い合わせください。

* ブレイズET本体
* 充電式バッテリー
* キャリングポーチ
* ACアダプタ
* PC接続用USBケーブル
* USB 変換ケーブル
* イヤホン
* マニュアルCD（DAISY・word・text）
* 取扱説明書（墨字）
* 簡単ガイド（墨字・点字）
* OCRスタンド

# ２．各部の名称

## 本体操作パネル



**電源ボタン**

**情報ボタン**

**操作パッド**

**キャンセルボタン**

**数字パッド**

**ホームボタン**

**OCRボタン**

**レビューボタン**

**メニューボタン**

## 本体側面



**SDカードスロット**

**音量大ボタン**

**音声コントロールボタン**

**録音ボタン**

**キーロックスイッチ**

**リセットボタン**

**音量小ボタン**



**マイクロUSBポート**

**ヘッドフォンジャック**

**ステレオマイクジャック**

## 2-1外観

ブレイズETの形状は、縦116.7mm、横58.9mmの縦に長い長方形です。厚さは16.3mmで重さは138gあります。

ボタンがたくさんある面が操作パネルです。テンキーが操作パネルの下側になるように本体を持ってください。

操作パネル上部の中央に正方形の電源ボタンがあります。

## 2-2ヘルプモード

＊（アスタリスクボタン）を2秒間長押しでヘルプモードを開始します。

＊は本体の一番左下に位置するボタンです。

ヘルプモードはキー説明のようなもので、どのキーを押してもそのキーの機能を読み上げます。ヘルプモードを起動した状況によって、同じキーを押しても読み上げられる内容は異なります。メディアプレーヤー上でヘルプモードが起動した場合、キーを押した際に読み上げる内容はメディアプレーヤーで使用される場合の説明です。ウェブラジオ上であれば、ウェブラジオで使用される場合の説明を読み上げます。

アスタリスクボタン、キャンセルボタン、ホームボタンのいずれかを押すとヘルプモードは終了します。

## 2-3 操作パネルのボタン

### 電源ボタン：

最上部中央の四角いボタンです。

長押しをするたびに電源オンとオフを切り替えます。

電源オン/オフどちらの状態でも1回短く押すと時刻と日付を読み上げます。

### 情報ボタン：

上から2段目に3つ横に並んだボタンの左側（台形）です。

充電・無線LAN・Bluetoothの状態と現在の日時を読み上げます。

### ホームボタン：

上から2段目に3つ横に並んだボタンの中央（台形）です。

メインメニューのトップである「ファイル管理」を呼び出します。

### OCRボタン：

上から2段目に3つ横に並んだボタンの右側（台形）です。

OCR機能のショートカットボタンです。



### 上下左右の矢印ボタン：

上から3段目に上下左右に並んだ三角形のボタンです。

上下は主にリスト項目を選択します。

左右は主にリスト項目のサブフォルダへ移動と戻るに使用します。



### OKボタン：

上下左右ボタンの中央にある丸いボタンです。

決定ボタンとして使用します。



### キャンセルボタン：

上下矢印ボタンの下に3つ並んだボタンの左側（台形）です。

キャンセルボタンとして使用します。

### メニューボタン：

上下矢印ボタンの下に3つ並んだボタンの中央（台形）です。

各プログラムでメニューを開く。長押しでエクスプローラーを開く（エクスプローラーはファイルを選択する必要のあるプログラムで使用できる機能です。）



### レビューボタン：

上下矢印ボタンの下に3つ並んだボタンの右側（台形）です。

再生中のデータの情報を表示します。

### テンキー：

本体下部に並んだ12個のキー。3列4段で構成されていて、1段目が左から「１」、「２」、「３」、2段目が「４」、「５」、「６」、3段目が「７」、「８」、「９」、4段目が「＊」、「０」、「＃」です。

数字入力や文字入力に使用します。また、各プログラムのショートカットキーとして機能します。

## 2-4 本体側面のボタンやスイッチ

## 2-4-1左側面

### 音声コントロールボタン：

左側面の一番上部のボタンです。

押すたびに「ガイド音声速度」、「ガイド音声高さ」、「ガイド音声音量」を切替えます。それぞれの項目を読み上げた状態で音量の上下ボタンを押すと各設定を調整します。

### 音声設定の上下ボタン：

左側面の上から2番目のボタンが上ボタンです。3番目のボタンが下ボタンです。音声コントールボタンで設定した項目について調整します。

### SDカードスロット：

左側面の一番下部にある差込口です。

SDカードの差込口です。

## 2-4-2右側面

### 録音ボタン：

右側面の一番上部にあるボタンです。

長押しすると録音開始、短く1回押すと録音したデータの再生を行います。

詳しくは録音をご参照ください。

### キーロックスイッチ：

右側面の上から2番目のスライドスイッチです。

本体上部にスライドするとキーロックを解除し、下部にスライドするとキーロックを掛けます。

### リセット：

右側面下部にある小さなスイッチです。

本体が予期せぬ動作をし、強制的に再起動したい場合に使用します。

穴の中がボタンになっています。細い棒で押して再起動してください。

## 2-4-3下側面

### イヤホンジャック

下側面左側にあります。ジャックの上に突起があります。イヤホンやヘッドホンの端子を接続する差込口です。

### マイクロUSBポート

下側面中央にあります。充電する際にアダプタを接続したり、内部のデータをPCから閲覧したりする際に使用します。

### マイク端子

下側面右側にあります。マイクを接続するための差込口です。

## 2-5 編集ボックスと文字入力

編集ボックスはデータの入力に使用します。数字のみ入力の場合や、数字、文字および記号の入力が可能な場合があります。

数字のみ入力の例としては、アラームや日付時刻設定、スリープタイマー設定があります。これらの編集ボックスでは数字パッドにある１から０の数字キーで入力を行います。

一般的な編集ボックスの例としては、メモや文字検索、ユーザ名やパスワードの入力などが該当します。これらの場合、数字キーパッドを使用して英大文字や英小文字、数字、記号を入力します。入力方法は＃キーを使用すれば順次切り替えることが可能です。

日本語入力を行う場合、漢字変換はできません。検索文字列はひらがなで作成してください。

また、っ・ゃ・ゅ・ょ・ぁ・ぃ・ぅ・ぇ・ぉ等の小さいひらがなは入力できません。検索などで必要な場合は大きいひらがなで代用してください。

例：しゅっちょう⇒しゆつちよう

編集ボックス内では以下のキーストロークを使用します：

1. データ入力: 各数字ボタン
2. 前の文字を削除: アスタリスク
3. 入力済全データ削除:アスタリスクキーを押し続ける
4. 前の文字に移動: 左矢印キー
5. 次の文字に移動: 右矢印キー
6. 前の単語に移動:左矢印キーを押し続ける
7. 次の単語に移動:右矢印キーを押し続ける
8. 全データ読上げ: レビューボタン
9. 編集ボックスを閉じる: キャンセルボタン

この方法で文字入力を行うには、電話に使われているようなT9入力を使用します。

これでは、ひとつの数字につき、３つから４つの英字を順次選択して入力できます。２番目以降４番目までの文字を選択するには、数字キーを何度も押してその文字まで移動します。例えば、数字4は英字のｇ,ｈ,ｉの入力に使用します。ｈを入力する際には、数字4を２回続けて押します。英字のＩを入力するには、数字4を3回続けて押します。

数秒待てば、クリック音が鳴りブレイズETが入力した文字を読み上げます。

ひらがな入力には以下の数字を使用します：

1：あいうえお

2：かきくけこ

3：さしすせそ

4：たちつてと

5：なにぬねの

6：はひふへほ

7：まみむめも

8：やゆよ

9：らりるれろ

0：わをん

英字入力には以下の数字を使用します：

1:,（コンマ）ダッシュ　＠　. （ドット）

2: a b c

3: d e f

4: g h i

5: j k l

6: m n o

7: p q r s

8: t u v

9: w x y z

0: スペース ? !

同様に、記号や句読点も数字キーで入力します。＃キーを使用して入力方法を記号に切り替え、以下の数字それぞれを対応した文字の入力に使用します：

1: . , !　読み【ピリオド、コンマ、エクスクラメーション】

2: ―　～　＠　読み【マイナス、チルダ、アット】

3: ‘　’　#　読み【アポストロフィ、クォーテーション、シャープ】

4: ；　：　＄　読み【セミコロン、コロン、ドル】

5: ／　？　％　読み【スラッシュ、クエスチョン、パーセント】




6: ̀　 ＿　‸　読み【アクサングラーブ、アンダー、キャレット】

7: （　）　＆　読み【括弧開き、括弧閉じ、アンド】

8: ［　］　＊　読み【大括弧開き、大括弧閉じ、アスタリスク】

9: ｛ ｝＝　＋　読み【中括弧開き、中括弧閉じ、イコール、プラス】

0: ＜　＞　**＼　｜**読み【小なり、大なり、バックスラッシュ、縦線】



WX YZ

シンボル（記号）

かな

アルファベット

{ } = +

‐~ @

わ行

ら行

や行

ま行

は行

な行

た行

さ行

か行

あ行

PQ　RS

, ‘ @.

ABC

DEF

GHI

JKLL

MNO

TUV

␣?!

. , !

‘ ’ #

/ ? %

̀\_ ‸

( ) &

［ ］\*

; : #

<>|

## 2-6 SDカードの取り付けと取り外し

SDカードスロットは左側面の下側にあります。

SDカードをセットするには、まずSDカードの角が欠けた側が本体上側になるように持ちます。SDカードのラベルが裏向きになる状態です。ていねいにSDカードをスロットかちっとした感触があるまで差し込んでください。本体が起動した状態であれば、SDカードが認識されたことをお知らせする、「SDカード挿入」というアナウンスが流れます。



SDカードを取り外す際には、カチッとした感触があるまでSDカードを丁寧に押し込んでから手を離してください。SDカードがスロットから飛び出しますのでスロットから引き出して下さい。本体が起動している状態であれば、「SDカード取り出し」というアナウンスが流れます。

# 3 メインメニューの構造

電源を入れると起動音が鳴り、「ファイル管理」と読み上げます。「ファイル管理」がメインメニューの先頭です。下矢印キー押すと以下の順番でメニュー項目を読み上げます。

ファイル管理

メディアプレーヤー

ブックリーダー

ラジオ

OCR

Webラジオ

Podcast

ライブラリサービス

ユーティリティ

オプション

使用したい項目を上下矢印キーで選択し、右矢印キーまたはOKボタンを押すと機能を実行します。メインメニューに戻るにはキャンセルボタンを押すかホームボタンを押してください。

## クイック起動コマンド

全てのプログラムはホームメニューから使用することができますが、ホームメニューの項目を選んでOKを押さなくても、数字パッドを使用したクイック起動コマンドで、簡単に実行することができます。

ホームメニューの各項目は、テンキーの１から０がクイック起動コマンドとして設定されています。数字を押すことで関連づけられたプログラムを簡単に実行できます。

ホームボタンを押してホームメニューを開いた状態で、対応する数字を押せば、簡単に違うプログラムに切り替えて実行することができます。

各プログラムを起動するには以下の数字を使用します：

1) テンキーの1: ファイル管理

2) テンキーの2: メディアプレーヤー

3) テンキーの3: ブックリーダー

4) テンキーの4: ラジオ

5) テンキーの5: Webラジオ

6) テンキーの6: Podcast

7) テンキーの7: メモ

8) テンキーの8: 電卓

9) テンキーの9: ライブラリサービス

10) テンキーの0: カラーリーダー

\* OCR読取プログラムにはこれらの数字ショートカットキーは割り当てられていません。キーパッド上部右に専用の起動ボタンがありますので、このボタンを押せばいつでもOCR読取プログラムを起動することができます。

# 4 インターネット設定

ブレイズは無線LANを使ってインターネットに接続することができます。インターネットに接続することで、DAISYオンラインやWebラジオ、Podcastなどの機能を利用することができます。

以下の手順で設定を行います。

1. メインメニューで「オプション」と読み上げるところでOKボタンを押します。「一般設定」と読み上げるので上下矢印キーを何度か押して「無線LAN設定」と読み上げたらOKボタンを押してください。
2. 次に無線LAN設定「オン」または「オフ」と読み上げます。オンならば下矢印キーを押してください。オフならば左右矢印キーを押してオンと読み上げた状態でOKボタンを押してください。
3. オンの状態で下矢印キーを押すと、周囲にある無線LANのSSIDを読み上げます。左右矢印キーを押して接続したいSSIDを選択してOKボタンを押してください。
4. 暗号化キーの入力を求められます。数字パットを使って無線LANの暗号化キーを入力してください。

# 5 メディアプレーヤーで音楽再生

## メディアプレーヤーの起動とエクスプローラー

メインメニューからメディアプレーヤーを実行すると、初回はエクスプローラーが起動します。エクスプローラーは各機能に関係するデータのみを探すための機能です。メディアプレーヤー上でエクスプローラーを使用すると本体とSDカードに保存された、音声データのみ表示します。

一度音楽を再生していると、メディアプレーヤーは最後に再生したデータの再生から開始します。SDカードを入れ替えるなどして最後に再生したデータが見つからない場合はエクスプローラーが起動します。

　また、音楽再生中に他のデータを再生したい場合は、メニューボタンを長押しすることでエクスプローラーを起動できます。

## 音楽データの再生

音楽データを1件ずつ選んで再生することも、フォルダごと選んで連続再生することも可能です。エクスプローラーで1件のデータを選択してOKボタンを押すと1件だけ再生し、複数の音楽データの保存されたフォルダを選んでOKボタンを押すとフォルダごと再生します。

## 音楽再生中の操作

再生／一時停止：OKボタン

早送り：右矢印キーを長押し

巻戻し：左矢印キーを長押し

データ情報の表示：レビューボタン

次トラック：右矢印キー

前トラック：左矢印キー

上下矢印キー：移動単位の変更

エクスプローラーを開く：メニューボタン長押し

メニューを開く：メニューボタンを短く押す

＜参考＞

1. 早送りと巻戻しは長押しすると何秒移動するかアナウンスされます。移動したい量を読み上げたところでボタンを離すと指定した時間分移動して再生を再開します。
2. 複数の音楽データが保存されたファイルごと再生している場合、左右矢印キーを短く押すことでデータを切り替える事ができます。

# 6 ブックリーダーで読書

## ブックリーダーの起動とエクスプローラー

メインメニューからブックリーダーを実行すると、初回はエクスプローラーが起動します。エクスプローラーは各機能に関係するデータのみを探すための機能です。ブックリーダー上でエクスプローラーを使用すると本体とSDカードに保存された、文書データとDAISYデータを表示します。

DAISY図書のフォルダを選択すると音声データでタイトルを読み上げます。

一度文書またはDAISYを再生していると、ブックリーダーは最後に再生したデータの再生から開始します。SDカードを入れ替えるなどして最後に再生したデータが見つからない場合はエクスプローラーが起動します。

　また、再生中に他のデータを再生したい場合は、メニューボタンを長押しすることでエクスプローラーを起動できます。

　本体のDAISYフォルダ内に保存されている「ブレイズ ET」というDAISY図書がマニュアルのDAISY版です。

## 文書や図書再生中の操作

再生／一時停止：OKボタン

早送り：右矢印キーを長押し

巻戻し：左矢印キーを長押し

データ情報の表示：レビューボタン

次へ移動：右矢印キー

前へ移動：左矢印キー

上下矢印キー：移動単位の変更

エクスプローラーを開く：メニューボタン長押し

メニューを開く：メニューボタンを短く押す

# 7　FMラジオを楽しむ

　メインメニューからラジオを実行するとFMラジオを起動します。イヤホンジャックをアンテナとして使用します。イヤホンを接続してお使いください。イヤホンを繋いだ状態で本体スピーカーから音を出すためには「スピーカー設定」を行います。詳しくは以下「スピーカー設定」をご参照ください。

## FMラジオの操作

周波数を0.1ずつ増やす：右矢印キー

周波数をプラスに自動検索：右矢印キーを長押し

周波数を0.1ずつ減らす：左矢印キー

周波数をマイナスに自動検索：左矢印キーを長押し

チャンネル登録：周波数を合わせた状態で登録したい番号を長押し

登録したチャンネルに移動：登録した番号を押す

＜参考＞

1番にチャンネルを登録する場合、放送を受信している状態で数字パッドの１を長押ししてください。聴取中の周波数が1番に登録されます。登録後、1を押すと登録した周波数に移動します。

## よく使うメニュー

周波数に移動：周波数を直接入力して指定します。メニューキーを押して、上下矢印キーで「周波数に移動」を選択してください。OKボタンを押すと周波数入力画面が開きます。

数字パッドを使って数字を入力します。ピリオドは１を長押しで入力します。

入力後OKボタンを押すと入力した周波数に移動します。

スピーカー設定：イヤホンと同時に本体スピーカーから音を出すかどうかを設定します。メニューキーを押して、上下矢印キーで「スピーカー設定」を選択してください。OKボタンを押すと本体スピーカーからも音が出ます。イヤホンからのみ音を出したい場合は再度同じ動作を行ってください。

# 8 録音

ブレイズは録音ボタンを使って簡単に音声録音を行う事ができます。

## 録音操作

録音開始：録音ボタン長押し

録音一時停止：録音中に録音ボタンを短く押す

録音再開：録音一時停止中に録音ボタンを短く押す

録音終了：録音中にOKボタンを押す

録音キャンセル：録音中に録音ボタンを長押し

## 録音データの再生

録音データがある状態で録音ボタンを短く押すと、最後に録音したデータを再生します。再生中に左右矢印キーを押すと以前に保存したデータを選択することができます。

メディアプレーヤーから再生したい場合はエクスプローラーを使って本体のrecordフォルダからデータを選択してください。

## DAISY形式で録音

ブレイズ ETはDAISY形式の録音にも対応しています。

DAISY形式で録音を行うためには「オプション」メニューの「録音設定」からDAISY録音に設定してください。

手順は以下の通りです。

1. メインメニューから「オプション」を選んでOKボタンを押してください。
2. 「一般設定」と読み上げるので上下矢印キーを使って「録音設定」を探してください。「録音設定」と読み上げたらOKボタンを押してください。
3. 「録音方法設定」、「通常の録音」と読み上げたら左右矢印キーを押して「DAISY録音」に切り替えてください。
4. 次にOKボタンを押すと設定を保存して終了します。OKボタンを押さずに下矢印キーを押すと「録音音質」、「録音ソース」、「マイクの感」、「録音の警告設定」、「録音をディスクに保存」の設定項目を読み上げます。各項目で左右矢印キーを押すと設定内容を変更できます。

DAISY録音を開始すると、最初の20秒はタイトルを録音する時間です。

それ以降、テンキーの操作で見出し、フレーズ、ページを付けることができます。

操作は以下の通りです。

録音中に下記のボタンを押すことでナビゲーションのポイントを挿入します。

4：見出しを挿入

2：フレーズを挿入

6：ページを挿入

録音を終了する際はOKボタンを押してください。

録音を取り消す場合はキャンセルボタンを押してください。

DAISY形式で録音したデータは録音ボタンからは再生できません。

ブックリーダーを使って再生してください。

初期設定ではデータを本体Flashdiskの「DAISY」フォルダ内の「record」フォルダに保存します。

# 9　OCRで印刷物の情報を読み上げる

OCR機能を使って印刷物などの文字情報を音声で読み上げることができます。

付属のスタンドに本体を設置して使用することでA4サイズ以下の書類を簡単に読み取ることができます。


## 9-1 スタンドの組み立て

OCRスタンドは3つのパーツを組み立てて使用します。

柱のパーツに土台のパーツとブレイズを置くパーツをネジ止めしてください。





**柱と土台パーツ**　　　　　　**柱とブレイズを置くパーツ**

右図の様に完成します。

ブレイズのカメラ部分を隠さないように

本体を設置してください。

**完成**

## 9-2 OCR読み取り

スタンドの土台にA4用紙を置いた状態で、OCRボタンを押してください。「写真を撮影」と読み上げます。

続けてもう一度OCRボタンを押すと撮影します。

撮影後、OCR認識を行い撮影した文字を先頭から最後まで読み上げます。「文書の末尾」と読み上げると読み上げ終了です。

読み上げた後は左右の矢印キーを押すと前後にカーソルを移動して内容を確認できます。上下矢印キーで移動単位を設定できます。

再度撮影したい場合はOCRボタンを押すと撮影を実行します。

＜参考＞

文字の大きさやフォントによっては正しく読み取れない場合があります。

正しく読み取れない場合に文字化けした情報を読み上げる場合があります。

スタンドを使わなくとも文字を読み取ることができますが、事前に文書全体が入るかどうかを確認することができません。書類などを読み取る場合はスタンドをご利用ください。

掲示物や物に記載された情報を読み取る場合は、10cmから30cm程度対象から離して撮影をお試しください。対象物によって読み取るのに適した距離などが変わってしまうため、確実に読み取れるとは限りません。ご了承ください。

また、読み取った画像とテキストデータは本体のOCRフォルダに保存されます。個人情報など残したくない情報がある場合、データを削除してください。

# 10　Webラジオで世界中のラジオを楽しむ

Webラジオでは世界中で放送されているWebラジオを検索して聴取することができます。

## 10-1 Webラジオの検索

Webラジオを実行するとチャンネル一覧が表示されます。最初はリストが無い状態です。メニューキーを押して、「データベース検索」を使って聴取したいラジオ局をチャンネル一覧に登録します。

「データベース検索」でOKボタンを押してください。

検索には「カテゴリーモード」と「単語入力モード」があります。左右矢印キーで選択できます。それぞれのモードで下矢印キーを押すと設定を行います。

検索したいラジオ局の名前やキーワードがわかっていれば「単語入力モード」で検索することができます。

「カテゴリーモード」では「国」、「言語」、「ジャンル」の3つの項目を設定して検索します。

カテゴリーモードの検索では、上下矢印キーでカテゴリの切り替え、左右矢印キーで項目の選択を行います。選んだ国によって言語もジャンルも変わりますので、すべてのカテゴリで設定項目を選んでください。ジャンルを選択して下矢印キーを押すと検索を開始します。検索結果リストからチャンネル一覧に登録したいチャンネルを選びOKボタンを押すとチャンネルに登録されます。

日本の日本語のWebラジオを検索する場合以下の手順でお試しください。

1. 国リストで左右矢印キーを押し「ジャパン」と読み上げたら下矢印キーを押してください。
2. 次に言語リストが表示されるので左右矢印キーを押して「日本語」と読み上げたら下矢印キーを押してください。
3. 次にジャンルリストが表示されるので左右矢印キーを使ってお好みのジャンルを選んで下矢印キーを押してください。
4. 検索結果リストが表示されます。ラジオ局の名前と説明が表示されます。聞きたいラジオ局があったらOKボタンを押してください。チャンネルリストに登録され、チャンネル一覧に移動します。

＜参考＞

検索結果リストで複数のチャンネルを登録したい場合、数字パッドの０を押すとチャンネルを選択した状態になります。複数のチャンネルを選択した状態でOKを押すと選択したすべての局を登録することができます。

また、検索結果リストが表示された状態で上矢印キーを押すとカテゴリの選択を変更することも可能です。

## 10-2 登録したチャンネルの削除

チャンネルを削除したい場合はチャンネル一覧でチャンネル名を読み上げた状態でキャンセルボタンを長押ししてください。削除確認のメッセージを読み上げますので、OKボタンを押すと削除します。

# 11 Podcastを聴く

Podcastで公開されている番組をダウンロードして聴取することができます。

メインメニューからポッドキャストを実行してください。

## フィード一覧

最初にフィード一覧を読み上げます。これまでにフィードに追加した番組があればリスト表示されます。

番組名を左右矢印キーで選んでOKボタンを押すとデータのダウンロードと再生を開始します。

## 番組検索

番組の検索はメニューボタンを押してポットキャスト検索モードから行います。

検索には「カテゴリーモード」と「単語入力モード」があります。左右矢印キーで選択できます。それぞれのモードで下矢印キーを押すと検索を行います。

番組名が検索されたら、フィードに登録したい番組名を読み上げた状態でSETボタンを長押ししてください。フィードに番組が登録されます。

## 再生中の操作

停止：キャンセルボタン

早送り：右矢印キーを長押し

巻戻し：左矢印キーを長押し

次へ移動：右矢印キー

前へ移動：左矢印キー

上下矢印キー：移動単位の変更

メニューを開く：SETボタンを短く押す

# 12　DAISYオンラインで本を探す

## 12-1 ログイン

起動するとサピエのIDとパスワードの入力を求められます。以下の手順でサピエのIDとパスワードを入力してログインしてください。

＜参考＞ID・パスワードを保存する設定にした場合、次回以降入力不要です。

1. IDの入力後、下スクロールを押すとパスワードの入力エディットボックスに切り替わります。続いてパスワードを入力してください。
2. 次に下矢印キーを押すと「IDを保存」と読み上げます。入力したIDを保存しておきたい場合は左右矢印キーで「はい」を選択してください。
3. 次に下矢印キーを押すと「パスワードの保存」と読み上げます。入力したパスワードを保存しておきたい場合は左右矢印キーで「はい」を選択してください。
4. 次に下矢印キーを押すと「情報の表示」と読み上げます。左右矢印キーで「はい」か「いいえ」を選択してください。「はい」に設定すると事務局/施設会員からのお知らせがログイン時に表示されます。
5. 次に下矢印キーを押すと「コンテンツソース」と読み上げます。左右矢印キーを押すことで、10・15・20・25・30・35・40・45・50を切り替える事ができます。一度に表示する件数の設定です。
6. 次に下矢印キーを押すと「ログインボタン」と読み上げます。ログイン設定に変更がなければOKボタンを押してください。

＜参考＞情報の表示を「はい」に設定すると、ログイン後にお知らせリストが表示されます。OKボタンまたはキャンセルボタンを押すと、お知らせリストを終了してサピエオンラインのメニューを表示します。

## 12-2 DAISYオンラインの検索メニュー

メニューでは左右矢印キーで項目を移動し、下矢印キーで項目を実行し、上矢印キーで項目を一つ戻ります。テンキーの４を押すとメニューの先頭へ移動します。

検索モードのメニュー項目は以下の通りです。

1. 前回の検索結果一覧
2. 図書検索
3. 雑誌検索
4. 雑誌の定期配信
5. タイトル削除依頼

### 前回の検索結果一覧

前回の検索結果リストを表示します。

ただし、DAISYオンラインを一度終了してしまうと前回の検索結果は消去されてしまいます。

### 図書検索

閲覧したい図書を検索することができます。

1. 新着完成情報

・過去１週間

・過去１ヶ月

1. 人気のある本
2. ジャンル検索
3. 文字入力検索

・簡易検索

・絞り込み検索

を行う事ができます。

【注意】検索に完成登録日を使用する場合、数字は英語入力を使って半角で入力してください。

### 雑誌検索

閲覧したい雑誌を検索することができます。

1. 新着完成順で表示
2. タイトル順で表示

・月刊誌

・週刊誌

・その他、隔月刊、季刊誌、不定期刊誌

1. タイトル検索

### 雑誌の定期配信

1. 登録
2. 解除

雑誌の定期配信を登録または削除することができます。

### タイトル削除依頼

ネット閲覧室に登録されたタイトルを施設の職員が削除することを「可能」か「不可能」に設定します。

## 図書検索結果リストの操作

各検索方法で検索を行うと図書の検索リストが表示されます。検索した図書名でOKボタンを押すとダウンロードと詳細情報を確認することができます。

### 検索結果リストでの操作

1. 図書名検索してリストアップされた図書名です。左右矢印キーを押すと順番にリストを確認できます。タイトル、著者名などの情報を読み上げます。
2. 次のリスト

検索結果リストに表示しきれていない次リストへ移動します。

### 図書名ごとの操作

1. ダウンロード

検索した図書を閲覧するためにデータをダウンロードします。

1. 図書の情報

検索した図書の詳細情報を表示します。確認できる情報は「タイトル」、「作成者」、「著者」、「日付」、「説明」、「容量」です。上下スクロールキーで項目を切り替える事ができます。キャンセルボタンを押すと検索結果リストの操作メニューに戻ります。

## 検索した図書の再生

検索した図書名を表示した状態でOKボタンを押すとダウンロードボタンを表示します。ダウンロードボタンを実行するとダウンロードを開始します。ダウンロードが完了すると自動的に図書の再生を開始します。

## 12-3 ネット閲覧室

ネット閲覧室には「新着リスト」と「閲覧リスト」があります。  
図書検索の結果から読みたい本を選択すると閲覧リストに追加されます。  
定期配信の設定を行った雑誌は新着リストに登録されます。  
またサピエでは、自分で検索できないユーザは、図書館に電話で検索を依頼し、自分のネット閲覧質の新着リストに読みたい本や定期配信を希望する雑誌を登録してもらうことができます。

### ネット閲覧室を開く

サピエオンラインのメインメニューでテンキーの１を押すと、ネット閲覧室を開きます。再度１を押すと検索モードに戻ります。

### 新着リスト

定期配信の設定を行った雑誌と、図書館に検索を依頼した図書が新着リストに追加されます。

リストでの操作は「図書検索結果リストの操作」と同様です。

### 閲覧リスト

新着リストに配信されたタイトルを一度再生すると、新着リストから閲覧リストに既読タイトルは移動します。

DAISYオンラインの機能キー

DAISYオンライン実行中には以下の機能をテンキーから使用できます。

１：ネット閲覧室モードと検索モードの切り替え

４：メニュー先頭へ移動

# 13 その他の便利な機能

メインメニューからユーティリティを実行すると以下の機能を使用することができます。

## 13-1 カラーリーダー

カメラに映した対象物の色を読み上げます。

カラーリーダーを起動した状態でOKボタンを押すと対象物を撮影して色彩を読み上げます。一度読み上げた後にOKを押すと結果を読み上げます。別の対象物の色を確認したい場合は一度キャンセルボタンを押して再度カラーリーダーを起動してからOKボタンを押してください。

## 13-2 メモ

携帯電話の様に数字パッドを使ってメモを入力します。タイトルと本文を入力できます。作成したメモはブレイズのリストからのみ確認可能です。

## 13-3 電卓

電卓数字パッドを使って数字を入力し計算を行います。

使用できる記号は以下の通りです。

＋：6長押し

―：4長押し

×：2長押し

÷：8長押し

％：7長押し

ピリオド：9長押し

累乗：0長押し

計算式を入力しOKボタンを押すと計算結果を読み上げます。

## 13-4 アラーム

アラームを鳴らしたい時刻を設定してください。数字は数字パッドを使って入力します。設定項目は以下の通りです。

時、分、午前/午後、回数設定、アラーム音選択、アラーム音量、アラームの間隔、繰り返し回数

アラームの設定後は、アラーム設定を起動して下矢印を押すとアラームの削除という項目が表示されます。アラーム削除でOKボタンを押すと設定したアラームを削除できます。

## 13-5 スリープタイマー

スリープタイマーを設定できます。

設定できる項目は以下の通りです。

オフ、3分、5分、10分、15分、20分、30分、45分、60分、90分、120分、180分

より詳しい操作方法は付属の取扱説明書をご参照ください。取扱説明書のDAISY版は本体のDAISYフォルダと付属のマニュアルCDに保存されています。

以上