センスプレーヤー/

センスプレーヤーライト

共通スタートガイド

本書ではセンスプレーヤーの基本操作と初期設定についてご説明します。各機能の詳細は取扱説明書をご参照ください。

※センスプレーヤーライトはセンスプレーヤーの機能からカメラ機能を除いた機種となります。

* このスタートガイドと製品には印刷上の誤りあるいは技術的な誤りがある可能性があります。また、性能の改善などのために予告なしで変更される可能性があります。
* このスタートガイドと製品は著作権法によって保護されています。
* 記載の製品名、ソフトウェア名は、一般にその会社の登録商標または、商標です。

目次

[1. 本体の外観と各キーの基本動作 1](#_Toc146637554)

[トップパネルの図 1](#_Toc146637555)

[ナビゲーションパッド 2](#_Toc146637556)

[コントロールキー 2](#_Toc146637557)

[キーパッド 2](#_Toc146637558)

[側面の図 3](#_Toc146637559)

[底面の図 3](#_Toc146637560)

[右側面 4](#_Toc146637561)

[左側面 4](#_Toc146637562)

[底面 4](#_Toc146637563)

[センスプレーヤー専用ケース 5](#_Toc146637564)

[2. 充電と初回起動 6](#_Toc146637565)

[充電 6](#_Toc146637566)

[初回起動とクイックスタートガイド 6](#_Toc146637567)

[電源オン/オフ 6](#_Toc146637568)

[3. ホームメニュー 7](#_Toc146637569)

[4. エディットボックスの文字入力 9](#_Toc146637570)

[5. ネットワーク接続 14](#_Toc146637571)

[無線LANネットワークへの接続。 14](#_Toc146637572)

[6. キーヘルプとマニュアル 15](#_Toc146637573)

[キーヘルプ 15](#_Toc146637574)

[マニュアル 15](#_Toc146637575)

[文書リーダーでマニュアルを閲覧 15](#_Toc146637576)

[DAISYプレーヤーでマニュアルを閲覧 15](#_Toc146637577)

[7. コマンド 一覧 16](#_Toc146637578)

[共通コマンド 16](#_Toc146637579)

[ホームメニューコマンド 17](#_Toc146637580)

[ファイル管理コマンド 18](#_Toc146637581)

[DAISY プレーヤーコマンド 19](#_Toc146637582)

[DAISYオンラインコマンド 20](#_Toc146637583)

[メディアプレーヤーコマンド 21](#_Toc146637584)

[文書リーダーコマンド 22](#_Toc146637585)

[ラジオコマンド 23](#_Toc146637586)

[ウェブラジオコマンド 24](#_Toc146637587)

[ポッドキャストコマンド 25](#_Toc146637588)

[メモコマンド 26](#_Toc146637589)

[電卓コマンド 27](#_Toc146637590)

[8. お問い合わせ 28](#_Toc146637591)

# 本体の外観と各キーの基本動作

## トップパネルの図



Blue

tooth

Wi-Fi

スマート

コネクト

モード

メニュー

ナビゲーションパッド

ホーム

キャンセル

デリート

キーパッド

以下の4つのキーは浅く押す、深く押す、長押しの3種類の押し方で機能が変わります。

**モードキー**：浅く押すと実行中プログラムの確認・深く押すとモード切り替え・長く押すとモードのカスタム設定

**Bluetoothキー**：浅く押すとBluetooth状態確認・深く押すとBluetoothオン/オフ切り替え・長く押すとBluetooth設定

**Wi-Fiキー**：浅く押すとWi-Fi状態確認・深く押すとWi-Fiのオン/オフ切り替え・長く押すとネットワーク設定

**スマートコネクトキー**：浅く押すとスマートコネクトの開始・深く押すとペアリングモード・長く押すと接続したことのある端末の表示と選択

### ナビゲーションパッド

上下左右キー：項目移動

OK：決定

### コントロールキー

ホームキー：メインメニュー先頭の「ファイル管理」へ移動

メニューキー：実行中機能のメニューを表示

キャンセルキー：取消

デリートキー：削除

### キーパッド

文字入力やショートカットキーとして使用

## 側面の図





内蔵マイク（L）

電源ボタン

録音ボタン

音声コントロール

ボタン

キーロック

スイッチ

＋ボタン

―ボタン

microSD

スロット

内蔵マイク（R）

## 底面の図



USB Cポート

ヘッドホンジャック

### 右側面

電源ボタン：長押しで電源のオン/オフ、短く押すとスリープのオン/オフ

キーロックスライドスイッチ：キーロックのオン（下）/オフ（上）

内蔵マイク（R）

### 左側面

内蔵マイク（L）

録音ボタン：長押しで録音開始、短く押すと録音データの再生

音声コントロールボタン：音声設定項目の切り換え

＋ボタン：音声設定の数値増、長押しで時刻通知

―ボタン：音声設定の数値減、長押しでバッテリー残量通知

microSDスロット：256GBまでのmicroSDカードに対応

### 底面

ヘッドホンジャック：ヘッドホンやスピーカーとの有線接続ジャック

USB Cポート：充電やPCとの接続に使用

## センスプレーヤー専用ケース

ケースは本体裏側に取り付けます。

取り付ける際は本体のストラップ取り付け位置とカメラ位置をケースの穴に合わせてください。

※センスプレーヤーライトにはカメラが搭載されていません。

ケースを取り付ける事で本体のみで使用するよりも滑りづらくなります。

また、本体を持った際に側面ボタンが誤動作しづらくなります。

是非ケースをつけた状態でセンスプレーヤーをご使用ください。



本体裏面　　　　　　　　専用ケース

# 充電と初回起動

## 充電

充電にはUSB Cポートを使用します。

付属のUSBアダプタとケーブルを使用した場合バッテリーがカラの状態から約3時間でフル充電になります。

音声再生だけを行った場合で連続使用可能時間は約9時間です。

初回の使用前に充電を行ってください。

## 初回起動とクイックスタートガイド

電源ボタンを長押しすると電源がオンになります。

初回起動時はクイックスタートガイドが自動的に始まります。案内に従ってステップを進むことで基本操作方法を確認出来ます。クイックスタートガイドの再生中は左右キーで前後の行移動。OKで次ステップへ移動。デリートキーで前ステップへ移動します。途中で終了する場合はキャンセルキーを押してください。クイックスタートガイドは設定メニューからいつでも実行する事が可能です。

## 電源オン/オフ

電源ボタンの長押しで電源がオンになります。再度長押しすると「電源オフ」とアナウンスします。「電源オフ」の状態でOKを押すと電源をオフにします。左右キーを使って「電源オフ」、「再起動」、「取消」を切り替えます。それぞれの表示でOKを押して実行してください。

また、「電源オフ」とアナウンスしても電源を押し続けると「再起動」を実行します。

電源ボタンを軽く押すとスリープのオンとオフを切り替えます。

# ホームメニュー

電源を入れると起動音が鳴り、「ファイル管理」と読み上げます。「ファイル管理」がホームメニュー先頭の項目です。そこから下キー押すと以下の順番でメニュー項目を読み上げます。

※OCRとカラーリーダー機能はセンスプレーヤーライトには搭載されていません。

1. ファイル管理：センスプレーヤーに保存されているデータを管理します。
2. DAISYプレーヤー：DAISY図書を再生します。
3. DAISYオンライン：DAISY図書の検索とダウンロードを行います。
4. OCR：印刷された本や文書をスキャンし文字情報を読み上げます。
5. メディアプレーヤー：MP3、WAVなどの音声ファイルやMP4などのビデオ形式の音声を再生します。
6. 文書リーダー：テキストファイルやdoc、docx 、PDF、HTML、EPUBなどの文書ファイルを読み上げます。
7. ラジオ：FMラジオを受信し聴くことができます。
8. ウェブラジオ：ウェブラジオ局を検索し聴くことができます。
9. ポッドキャスト：ポッドキャストを購読・ダウンロードし再生することができます。
10. ユーティリティ：録音/再生、カラーリーダー、メモ、電卓、アラーム、ストップウォッチ、カウントダウン、スリープタイマーなどの機能とセンスプレーヤーのアップグレードやディスク管理に関する機能を使用できます。
11. 設定：ガイド音声やネットワーク接続などの設定を行います。
12. すべてのアプリケーション：Androidアプリのインストールと実行を行います。インストール可能なアプリは開発元により事前に登録されたアプリです。

使用したい機能を上下キーで選択し、右キーまたはOKを押して実行します。ホームメニューに戻るにはホームキーを押すかキャンセルキーを押してください。

# エディットボックスの文字入力

エディットボックスでは文字列を入力します。エディットボックスの内容により「数値」のみに入力が制限されている場合や、「ひらがな」、「アルファベット」、「記号」を入力できる場合があります。

数値のみを入力するエディットボックスの例としては「アラーム」、「日付と時刻の設定」、「スリープタイマー」があります。これらのエディットボックスでは数字キーを使って数値を入力します。

一般的なエディットボックスの例としては「メモ」、検索ワードのエディットボックス、ユーザ名やパスワードのエディットボックスがあります。

一般的なエディットボックスでは数字キーを使って携帯電話の入力の様に文字を入力します。

エディットボックスの操作は以下のキーを使用します。

1. 文字入力：各数字キー
2. 前の文字を削除：デリートキー
3. 入力した文字列全体を削除：デリートキー長押し
4. 前の文字に移動：左キー
5. 次の文字に移動：右キー
6. エディットボックスを閉じる：キャンセルキー
7. 文字種の切り換え：＃キー

注意:音声設定の記号レベルによっては句読点や記号のキーエコーが無い場合があります。

「メモ」や「DAISYオンライン」等、センスプレーヤーの機能の中で日本語入力を行う場合漢字変換に対応していません。スマートコネクトを使用して情報端末を操作する場合は接続した端末の機能を使って漢字変換可能です。

センスプレーヤーには2種類の文字入力方式が搭載されています。入力方式はオプション設定にて選択できます。初期設定は入力方式２です。

以下入力方式２について説明します。入力方式１に関しては取扱説明書をご参照ください。

入力方式２

文字入力には、電話に使われる数字キーを使った入力を行います。

ひとつの数字キーに複数個の文字が割り当てられています。数字キーを複数回連続して押す事で、キーに割り当てられた文字を選択します。

例えば、アルファベット入力時に４キーはg h i G H Iの入力に使用します。ｈを入力する際には、４キーを2回押します。アルファベットのiを入力するには、４キーを3回押します。

大文字は小文字の後に選択できますので「G」と入力するには４キーを4回押します。

数字キーを押すたびに、選択された文字を読み上げます。右キーを押すか違う数字キーを押すことで文字入力を確定します。

＃を押すと文字種を切り替えることができます。選択できる文字種は「ひらがな」、「アルファベット」、「数値」、「記号」です。

ひらがな入力には以下の数字キーを使用します。

以下はひらがな入力時の数字キーと入力できる文字の一覧です。

１：あいうえおぁぃぅぇぉ１

２：かきくけこがぎぐげご２

３：さしすせそざじずぜぞ３

４：たちつてとっだぢづでど４

５：なにぬねの５

６：はひふへほばびぶべぼぱぴぷぺぽ６

７：まみむめも７

８：やゆよゃゅょ８

９：らりるれろ９

０：わをんー（スペース）。、０

アルファベット入力には以下の数字キーを使用します：

以下はアルファベット入力時の数字キーと入力できる文字の一覧です。

１:　, 　. 　―　＠ 読み【コンマ、ピリオド、マイナス、アットマーク】

２: a b c A B C

３: d e f D E F

４: g h I G H I

５: j k l J K L

６: m n o M N O

７: p q r s P Q R S

８: t u v T U V

９: w x y z W X Y Z

０: スペース ? !　読み【スペース、クエスチョン、感嘆符】

記号入力には以下の数字キーを使用します。

以下は記号入力時の数字キーと入力できる文字の一覧です。

１: . , !　読み【ピリオド、コンマ、感嘆符】

２: ―　～　＠　読み【マイナス、チルダ、アット】

３: ‘　’　#　読み【アポストロフィ、クォーテーションマーク、シャープ】

４: ；　：　＄　読み【セミコロン、コロン、ドル】

５: /　？　％　読み【スラッシュ、クエスチョン、パーセント】


６: ｀＿＾　読み【アクサングラーブ、アンダー、べき乗】

７: （　）　＆　読み【括弧開き、括弧閉じ、アンパサンド】

８: ［　］　＊　読み【大括弧開き、大括弧閉じ、アスタリスク】

９: ｛ ｝＝　＋　読み【中括弧開き、中括弧閉じ、イコール、プラス】

０: ＜　＞　￥　｜　読み【小なり、大なり、円マーク、縦線】

キーパットの図（ひらがな）

さ行

か行

あ行

は行

な行

た行

ら行

や行


ま行

゛゜

小文字

わ行

キーパットの図（記号）



（）＆

［］＊

；：＄

/？％

-～@

.,!

‘ ’ #

｛｝＝＋

｀＿＾

＜＞￥｜

# ネットワーク接続

「Wi-Fi」キーを軽く押すと無線LAN接続の状態を確認することができます。

DAISYオンラインサービスの利用、ウェブラジオ、ポッドキャスト、センスプレーヤーのオンラインアップデートを使用する場合は無線LANをオンにしてネットワークに接続する必要があります。

「Wi-Fi」キーを深く押す度に無線LANのオン/オフが切り替わります。

## 無線LANネットワークへの接続。

以下無線LANネットワークに接続する手順です。

1. 「Wi-Fi」キーを3秒以上長押しする。
2. インターネット設定ダイアログボックスが表示され接続可能な無線LANのリストが表示されます。リストで上下キーを押すとネットワーク名、暗号化の種類、信号強度を表示します。
3. 接続したいネットワークを選択してOK押してください。パスワード不要な場合、センスプレーヤーは選択したネットワークへの接続を開始します。接続にネットワークキーが必要な場合「パスワード」エディットボックスを表示します。キーパッドを使ってネットワークキーを入力してください。ネットワークキーの入力が完了したらOKを押して接続を実行します。キャンセルキーを押すと接続設定をキャンセルします。
4. 接続に成功するとネットワークに接続したことを通知し、「設定」メニューに戻ります。ネットワークに接続できなかった場合は「接続に失敗しました」と通知しネットワークリストにもどります。

# キーヘルプとマニュアル

## キーヘルプ

センスプレーヤー起動中にOKを長押しするとキーヘルプを開始します。キーヘルプ中は各キーやボタンを押すことで現在実行中のアプリにおいて各キーの動作を確認する事ができます。OKを再度長押しするとキーヘルプを終了します。

## マニュアル

### 文書リーダーでマニュアルを閲覧

センスプレーヤー起動中にキャンセルキーを長押しすると文書リーダーを使用してマニュアルを表示します。文書は自動的に再生を開始します。OKを押す事で自動再生のオン/オフを切り替えます。

文書リーダー実行中は上下キーで移動範囲の選択。

左右キーで移動範囲ごとに前後へ移動します。

８キーを押すと文字列検索を起動します。

文書リーダーの詳しい使用方法はマニュアルをご参照ください。

### DAISYプレーヤーでマニュアルを閲覧

マニュアルのDAISYデータはセンスプレーヤー本体に保存しており、DAISYプレーヤーを使って閲覧が可能です。

以下DAISYプレーヤーを使ったマニュアル再生の手順です。

1. 起動後、DAISYプレーヤーのショートカットである２キーを押す。
2. 初回起動時はエクスプローラーが開きます。上下左右キーを使い本体flushdiskのDAISYフォルダに保存されているSense Player\_ manualを選択しOKを押してください。

# コマンド 一覧

## 共通コマンド

上キー：リストやメニューの項目を一つ上に移動。

下キー：リストやメニューの項目を一つ下に移動。

左キー：サブメニューまたはサブフォルダを終了。コンボボックスの値やエディットボックスの文字を1つ前に移動。

右キー：現在のサブフォルダ、サブメニュー、またはプログラムを開く。コンボボックスの値やエディットボックスの文字を１つ次に移動。

OK：現在のサブメニューまたはプログラムを開くか、現在の機能を実行。長押しでヘルプモードのオン/オフ切り替え。

キャンセルキー：現在のサブメニューまたはプログラムを終了。長押しで取扱説明書を開く。

メニューキー：実行中のプログラム固有のメニューを開く。長押しでオプション設定を開く。

ホームキー：ホームメニュー先頭の「ファイル管理」に移動。

デリートキー：エディットボックス内の現在の文字、またはリスト内の現在のファイル/フォルダ/アイテムを削除。長押しでエディットボックスの全データをクリア、電卓をクリア、終了マークのない文書/書籍/メディアの再生を終了。

＊キー：長押しでスリープタイマーを表示。

＃キー：テキスト入力時に入力キーボードの切り替え。長押しでテンキーのロックとロック解除。

＊キーと＃キー同時長押し：ファンクションキーのロックとロック解除

音声コントロールボタン：音量/音声/再生調整オプションを切り替え。長押して、現在のコンテキストまたはプログラムの設定を初期化。

＋ボタン：音声コントロールボタンで設定した項目の値を増やす。長押しで日付と時刻を読み上げる。

－ボタン：音声コントロールボタンで設定にした項目の値を減らす。長押しで電池の充電状態を読みあげる。

録音ボタン：最後に録音したデータの再生を開始。長押しで新規録音を開始。

モードキー：浅く押すと現在起動中のプログラムを通知、深く押すと登録済みのプログラムを切り替え、長押しでモードキーで切り替え可能なプログラムの登録。

Wi-Fiキー：浅く押すとWi-fiの状態を通知、深く押すとWi-fiのオンとオフを切り替え、長押しでWi-fiの設定を開く。

Bluetoothキー：浅く押すとBluetoothの状態を通知、深く押すとBluetoothのオンとオフを切り替え、長押しでBluetoothの設定を開く。

スマートコネクトキー：浅く押すと直近の接続と再接続、深く押すとスマートコネクトのペアリングモードを起動、長押しでスマートコネクトのペアリングリストを表示。

## ホームメニューコマンド

上キー：項目を前に移動。

下キー：項目を次に移動。

左キー：サブメニューを終了。

右キー：現在のサブメニューまたはプログラムを開く。

OK：現在のサブメニューまたはプログラムを開く。

キャンセルキー：現在のサブメニューまたはプログラムを終了。

メニューキー：現在のソフトウェアバージョンと更新日を通知。

１キー：ファイル管理を起動。

２キー：DAISYプレーヤーを起動。

３キー：DAISYオンラインを起動。

４キー：OCRを起動。（ライトではメディアプレーヤーを起動）

５キー：メディアプレーヤーを起動。（ライトでは文書リーダーを起動）

６キー：文書リーダーを起動。（ライトではラジオを起動）

７キー：ラジオを起動。（ライトはウェブラジオを起動）

８キー：ウェブラジオを起動。（ライトではポッドキャストを起動）

９キー：ポッドキャストを起動。（ライトではユーティリティメニューを城起動）

０キー：ユーティリティメニューを起動。（ライトでは不使用）

## ファイル管理コマンド

上キー：前のファイル、フォルダ、またはメニュー項目に移動。

下キー：次のファイル、フォルダ、またはメニュー項目に移動。

左キー：フォルダから出る。

右キー：現在のフォルダを開く。

OK：現在のファイルまたはフォルダを再生するか、現在のメニュー項目を実行。

キャンセルキー：現在の機能をキャンセルするか、現在のファイル/フォルダの選択をキャンセルします。アクティブな機能または選択された項目がない場合、キャンセルするとファイル管理を終了します。

メニューキー：ファイル管理のメニューを表示。

デリートキー：現在の項目、または選択されたファイルやフォルダを削除。

１キー：ファイルまたはフォルダリストの先頭に移動。

２キー：カレントディレクトリのファイルとフォルダのリストの間をジャンプ。

３キー：現在の位置から1ページ分上に項目を移動。

４キー：現在のファイル名またはフォルダ名の前の文字を読みあげる。

５キー：ファイル名やフォルダ名に含まれる現在の文字を詳細読み。

６キー：現在のファイル名またはフォルダ名の次の文字を読みあげる。

７キー：リストの末尾に移動。

８キー：ファイル検索ダイアログを開く。長押しで「数字で移動」ダイアログを開く。

９キー：現在の位置から1ページ下の項目に移動。

０キー：選択と非選択を切り替え。

長押しする度に以下の選択モードが切り替え。

すべて選択、現在位置から末尾まで選択、現在位置から先頭で選択、選択開始。

＊キー：情報ダイアログを開く。

＃キー：ドライブリストへジャンプ。長押しでテンキーのロック/アンロック。

## DAISY プレーヤーコマンド

上キー：移動単位を逆送りで選択。ページ、フレーズ、段落、レベル、見出し、マーク、文書先頭または末尾などから選択。

下キー：移動単位を順送りで選択。ページ、フレーズ、段落、レベル、見出し、マーク、文書先頭または末尾などから選択。

左キー：上下キーで選択した移動単位ずつ文書内を戻る。音声再生中に長押しで時間単位の巻き戻し。

右キー：上下キーで選択した移動単位ずつ文書内を進む。音声再生中に長押しで時間単位の早送り。

OK：再生/一時停止の切り替え。

キャンセルキー：DAISYプレーヤーを終了。

メニューキー：DAISYプレーヤーのメニューを表示。

デリートキー：長押しでマークをつけずに終了。

１キー：最初のフレーズに移動。長押しで手動読み上げモードと自動読み上げモードを切り替え。

２キー：「時間移動」ダイアログを開く。

３キー：前ページに移動（※ページ設定がある場合）。長押しで音声とテキストの再生切り替え（※マルチメディアDAISYで音声とテキスト情報が両方ある場合）。

４キー：「見出し移動」ダイアログを開く。

５キー：「パーセント移動」ダイアログを開く。

６キー：「指定ページ移動」ダイアログを開く。

７キー：最後のフレーズへ移動。

８キー：検索ダイアログを開く。

９キー：次のページに移動（※ページ設定がある場合）。

０キー：書籍情報ダイアログを開く。長押しでエクスプローラーを開く。

＊キー：DAISY設定ダイアログを開く。

＃キー：マーク管理ダイアログを開く。長押しでテンキーのロック/アンロック切り替え。

## DAISYオンラインコマンド

上キー：前のコントロールに移動。

下キー：次のコントロールに移動。

左キー：コンボボックスでは1項目分、エディットボックスでは1文字分戻る。

右キー：コンボボックスでは1項目分、エディットボックスでは1文字分進む。

OK：入力した内容の確認。ブックリストからダウンロード実行。

キャンセルキー：DAISYオンラインを終了。

メニューキー：プログラムメニューを開く。

デリートキー：エディットボックスの現在の文字を削除。長押しで入力した文字を全て消去。

１キー：ブックリストの先頭に移動。

２キー：ブックリストからネット閲覧室に登録

３キー：ブックリストの項目を1ページ分戻る。

４キー：現在のタイトルを１文字ずつ戻りながら読みあげる。

５キー：タイトルの文字を読みあげる。2回押すと詳細読み。

６キー：現在のタイトルを１文字ずつ進みながら読みあげる。

７キー：ブックリストの末尾に移動。

８キー：次ページの検索結果を表示。

９キー：ブックリストの項目を1ページ分進める。

０キー：現在の書籍の詳細情報を表示。

## メディアプレーヤーコマンド

上キー：移動単位を逆送りで選択。トラックや時間の移動は、いくつかのオプションから選択。

下キー：移動単位を順送りで選択。トラックや時間の移動がいくつかのオプションから選択。

左キー：選択した移動単位ずつ戻る。長押しで時間単位の巻き戻し。

右キー：選択した移動単位ずつ進む。長押しで時間単位の早送り。

OK：再生/一時停止の切り替え。

キャンセルキー：メディアプレーヤーを終了。

メニューキー：メディアプレーヤーのメニューを表示。

デリートキー：長押しでマークを削除して終了。

１キー：現在のプレイリストの最初の項目に移動し、再生。

２キー：「時間移動」ダイアログを開く。

３キー：プレイリストの現在位置から5トラック前に移動。

４キー：シャッフル再生のオン/オフ切り替え。

５キー：パーセント移動ダイアログを開く。

６キー：リピートモードの切り替え。ファイルをリピート、プレイリストをリピート、リピートオフ。

７キー：プレイリストの最後の項目へ移動し、再生。

８キー：「ファイルへ移動」ダイアログを開く。

９キー：プレイリストの現在位置から5つ先に移動。

０キー：メディアの情報ダイアログを開く。長押しでエクスプローラーを開く。

＊キー：メディア設定を開く。

＃キー：マーク管理ダイアログを開く。長押しでテンキーのロック/アンロック切り替え。

## 文書リーダーコマンド

上キー：移動単位を逆送りで選択。ページ、段落、文、行、文字、詳細読み、マーク、文書先頭または末尾などから選択。

下キー：移動単位を順送りで選択。ページ、段落、文、行、文字、詳細読み、マーク、文書先頭または末尾などから選択。

左キー：上下キーで選択した移動単位ずつ文書内を戻る。

右キー：上下キーで選択した移動単位ずつ文書内を進む。

OK：再生/一時停止の切り替え。

キャンセルキー：文書リーダーを終了。

メニューキー：文書リーダーのメニューを表示。

デリートキー：長押しでマークをつけずに文書リーダーを終了。

１キー：最初のフレーズに移動。長押しで手動読み上げモードと自動読み上げモードを切り替え。

３キー：前のページに移動。

５キー：「パーセント移動」ダイアログを開く。

６キー：「指定ページ移動」ダイアログを開く。

７キー：最後のフレーズへ移動。

８キー：検索ワードダイアログを開く。

９キー：次のページに移動

０キー：文書情報ダイアログを開く。長押しでエクスプローラーを開く。

＊キー：音声設定ダイアログを開く。

＃キー：マーク管理ダイアログを開く。長押しでテンキーのロック/アンロック切り替え。

## ラジオコマンド

上キー：プリセットを逆送りで移動。

下キー：プリセットを順送りで移動。

左キー：0.05MHz単位で前の周波数に移動。長押しで前の周波数へ向かってオートスキャン実行。

右キー：0.05MHz単位で次の周波数に移動。長押しで次の周波数へ向かってオートスキャン実行。

OK：ラジオのミュート/ミュート解除の切り替え。

キャンセルキー：ラジオを終了。

メニューキー：ラジオメニューを開く。

デリートキー：現在のプリセットを削除。

１キー：プリセット1へ移動。長押しで現在の周波数をプリセット1として保存。

２キー：プリセット2に移動。長押しで現在の周波数をプリセット2として保存。

３キー：プリセット3に移動。長押しで現在の周波数をプリセット3として保存。

４キー：プリセット4に移動。長押しで現在の周波数をプリセット4として保存。

５キー：プリセット5に移動。長押しで現在の周波数をプリセット5として保存。

６キー：プリセット6に移動。長押しで現在の周波数をプリセット6として保存。

７キー：チャンネル管理を開く。

８キー：「周波数移動」エディットボックスを開く。

９キー：外部スピーカー出力のオン/オフを切り替え。

０キー：自動チャンネルサーチを実行。

＃キー：ラジオの録音中にマークを挿入。長押しでテンキーのロック/解除。

## ウェブラジオコマンド

上キー：リスト内の前のチャンネルに移動。

下キー：リスト内の次のチャンネルに移動。

左キー：現在のチャンネル名を１文字ずつ前に向かって読みあげる。

右キー：現在のチャンネル名を１文字ずつ次に向かって読みあげる。

OK：チャンネルリストで選んだチャンネルを再生。検索結果から、選択したチャンネルをチャンネルリストに追加。

キャンセルキー：ウェブラジオを終了。

メニューキー：ウェブラジオのメニューを開く。

デリートキー：チャンネルリストから選択したチャンネルを削除。

１キー：リスト先頭のチャンネルに移動。

３キー：現在の位置からチャンネルを1ページ分前へ移動。

４キー：現在のチャンネル名を１文字ずつ戻りながら読みあげる。

５キー：チャンネル名の現在の文字を読みあげる。2回押すと、その文字を詳細読み。

６キー：現在のチャンネル名を１文字ずつ進みながら読みあげる。

７キー：リスト末尾のチャンネルに移動。

８キー：チャンネル検索ダイアログを開く。

９キー：現在の位置からチャンネルを1ページ分次へ移動。

０キー：検索結果一覧のチャンネルの選択/未選択を切り替え。

＃キー：長押しでテンキーのロック/ロック解除切り替え。

## ポッドキャストコマンド

上キー：ポッドキャストまたはエピソードのリストにて項目を逆送りに移動。

下キー：ポッドキャストまたはエピソードのリストにて項目を順送りに移動。

左キー：エピソードリストからポッドキャストリストに戻る。

右キー：ポッドキャストのエピソードリストへ移動。

OK：現在のフィードを更新、または現在のエピソードをダウンロード/再生。

キャンセルキー：再生からエピソード一覧に戻る、またはポッドキャストを終了。

メニューキー：ポッドキャストメニューを開く。

デリートキー：現在のフィードを削除。

１キー：ポッドキャストまたはエピソードリストの先頭に移動。

３キー：現在の位置から1ページ前の項目へ移動。

４キー：現在のポッドキャスト名またはエピソード名を１文字ずつ戻りながら読みあげる。

５キー：ポッドキャスト名やエピソード名の現在の文字を読みあげる。2回押すと詳細読み。

６キー：現在のポッドキャスト名またはエピソード名を１文字ずつ進みながら読みあげる。

７キー：リストの末尾に移動。

８キー：「ポッドキャストの検索」ダイアログを開く。

９キー：現在の位置から1ページ次の項目へ移動。

０キー：選択/非選択を切り替え。長押しで以下の選択モード切り替え。すべて選択、下まで選択、上まで選択、連続選択開始。

＊キー：現在のエピソードの説明文を開く。

＃キー：長押しでテンキーのロック/ロック解除。

## メモコマンド

上キー：前のメモまたはメニュー項目に移動。

下キー：次のメモまたはメニュー項目に移動。

左キー：メモやタイトルを１文字ずつ戻りながら読み上げ。

右キー：メモやタイトルを１文字ずつ進みながら読み上げ。

OK：選択したメモを修正するか、現在のメニュー項目を選択。

キャンセルキー：現在の機能をキャンセルするか、現在の選択項目をクリア。選択した項目や機能がない場合は、メモを終了。

メニューキー：メモのメニューを表示。

デリートキー：現在のメモ、またはテキストを編集しているときに現在の文字を削除。

１キー：リスト先頭のメモに移動。

３キー：現在の位置から1ページ前の項目へ移動。

４キー：メモを１文字ずつ戻りながら読み上げ。

５キー：現在の文字を読みあげる。素早く2回押すと、文字と詳細読み両方を読みあげる。

６キー：メモを１文字ずつ進みながら読み上げ。

７キー：リスト末尾のメモに移動。

８キー：検索ダイアログを開く。

９キー：現在の位置から1ページ次への項目へ移動。

０キー：選択と非選択の切り替え。2秒間の長押しで、選択モードが切り替わります。全選択、カーソルから下を選択、カーソルから上を選択、連続選択開始。

## 電卓コマンド

上キー長押し：乗算演算子（×）を入力。計算履歴表示中は、前の項目へ移動。

下キー長押し：除算演算子（÷）を入力。計算履歴表示中は、次の項目へ移動。

左キー：計算行の前の文字に移動。長押しで減算演算子（－）を入力。

右キー：計算行の次の文字に移動。長押しで加算演算子（＋）を入力。

OK：計算を実行。

キャンセルキー：電卓を終了。

メニューキー：電卓のメニューを表示。

デリートキー：現在の文字を削除。長押しで電卓に入力した値を全て削除。

１キー：数字の1を入力。長押しでカッコ開き（（）を入力。

２キー：数字の2を入力。長押しで乗算演算子（×）を入力。

３キー：数字の3を入力。長押しで閉じ括弧（））を入力。

４キー：数字の4を入力。長押しで減算演算子（ー）を入力。

５キー：数字の5を入力。

６キー：数字の6を入力。長押しで加算演算子（＋）を入力。

７キー：数字の7を入力。長押しで％演算子を入力。

８キー：数字の8を入力。長押しで除算演算子（÷）を入力。

９キー：数字の9を入力。長押しで小数点を入力。

０キー：数字の0を入力。長押しで指数演算子（累乗）を入力します。

# お問い合わせ

センスプレーヤーに関するお問い合わせは以下の有限会社エクストラセンスサポート窓口へご連絡ください。

有限会社エクストラ

センスサポート

電話番号：

054-368-6897

※電話の受付時間は平日10時-12時、13時-16時です。

Eメール：

sense-support@extra.co.jp

住所：

424-0886

静岡県静岡市清水区草薙一丁目19-11

URL：https://www.extra.co.jp/